和县海大生物科技有限公司

年产15万吨高档水产饲料项目
竣工环境保护验收会验收意见
2024年10月18日，和县海大生物科技有限公司组织召开了年产15万吨高档水产饲料项目竣工环境保护验收会。参加会议的有和县海大生物科技有限公司（建设单位）、安徽维深工程技术有限公司(验收监报告编制单位)等单位，会议邀请了3名专家组成技术核查组（名单附后）。与会专家和代表根据和县海大生物科技有限公司年产15万吨高档水产饲料项目监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据国家有关法律法规、建设项目阶段性竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
工程建设基本情况：

1、建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于安徽省马鞍山市和县台创园海峡大道20号，占地面积约25057.9平方米，总建筑面积22050平方米，主要建设生产车间、原料仓库、成品仓库、综合楼、门卫房等。新上高档水产膨化鱼料生产线4条、水产虾蟹生产线2条，同时购置刮板输送机、斗式提升机等生产设备，年产水产饲料15万吨。
本项目目前已建设4条高档水产膨化鱼料生产线、2条水产虾蟹生产线主体工程及相应的环保设施且运行正常。

2、项目建设过程及环保审批情况

且该项目已于2022年11月11日获得了和县发展和改革委员会项目备案表，项目编码：2211-340523-04-01-352254，同意本项目建设。

2023年2月，公司委托安徽维深工程技术有限公司编制完成了《和县海大生物科技有限公司年产15万吨高档水产饲料项目环境影响报告表》，并呈报环保行政主管部门审批。2023年4月6日，马鞍山市和县生态环境分局以和环行审[2023]15号文《关于和县海大生物科技有限公司年产15万吨高档水产饲料项目环境影响报告表的批复》（另见附件）对该项目环境影响报告表进行了审批。

公司于2024年8月对该项目进行建设项目竣工环境保护验收工作，组织了相关技术人员对该项目开展了详细的现场勘查工作，并查阅了有关资料，检查了污染物治理和排放情况及环保措施的落实情况，并提出整改意见。公司根据提出的意见进行了整改，整改完毕后，委托监测单位对该项目展开了验收监测工作，根据监测结果，编写了该项目竣工环境保护验收监测报告。

验收范围与内容：项目主体工程、公辅工程和环保工程，以及环境影响报告表、环评批复和设计中提出的环境保护措施落实情况及其有效性。

3、投资情况

项目实际总投资额：19000万元；项目实际环保投资额907万元；环保投资占总投资额比例：4.77%。

本项目目前程序合法、手续齐全，符合建设项目竣工环境保护验收的要求。
二、项目环评和“三同时”执行情况：
和县海大生物科技有限公司年产15万吨高档水产饲料项目根据国家建设项目环境保护管理规定，执行了环保审批手续。同时和县海大生物科技有限公司执行了环保“三同时”制度，环境影响报告表及其批复中要求建设的污染防治设施和提出的污染防治措施总体落实到位，项目主体工程、环保治理设施同时投入运行。

本项目落实了环评和批复提出的各项要求，“三同时”措施落实到位，环境管理制度基本健全，符合建设项目环境管理的相关规定。
三、环境保护验收监测结果： 

南京泰宇环境检测科技有限公司于2024年9月03日-04日及2024年9月25日-26日组织实施了本项目验收监测。

1、废气监测结果

验收监测期间，本项目颗粒物最大排放浓度为21.5mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；臭气浓度最大排放浓度为1111（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关限值要求；二氧化硫最大排放浓度为ND，锅炉颗粒物最大排放浓度为3.3mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染特别排放限值的要求；氮氧化物最大排放浓度为26mg/m3，满足《长三角地区2018-2019年秋季大气污染综合治理攻坚行动方案》中相关限值要求。

本项目无组织颗粒物的最大监测浓度为0.235mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2大气污染物无组织特别排放限值；臭气浓度无组织排放最大监控浓度＜10，无组织臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值。
2、噪声监测结果
项目噪声源主要是：风机、回转分级筛、粉碎机、膨化机、混合机、制粒机等设备噪声，在验收监测期间：厂界昼间噪声等效声级范围为58-62dB（A），夜间噪声等效声级范围为47-51dB（A），均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求。
废水监测结果

本次废水检测的是综合污水（生活污水和生产废水），各项检测指标均能达到和县经济开发区污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。

4、固废处置情况
本项目一般固废主要有：职工生活垃圾、除尘器收集粉尘、砂石杂质、铁性碎屑、制备软水时产生的离子交换树脂、污水处理站污泥等，危险废物主要有废机油、废油桶、过滤膜、化学实验室废物等。
本项目厂区内设有垃圾收集点，对职工生活垃圾统一收集，定期由当地环卫部门统一清运处置；厂内建有一处一般固废暂存库，除尘器收集粉尘、砂石杂质、铁性碎屑、制备软水时产生的离子交换树脂、污水处理站污泥收集后暂存于一般固废库后交由物资回收单位回收；项目已建设危废库，本项目生产前期无过滤膜、化学实验室废物产生，废机油、废油桶板暂存于危废库。一般工业固体废物临时贮存仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）II类场标准相关要求建设。危险废物贮存场应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。

验收结论：

验收组依据专家组技术核查意见和环评报告表及批复要求，查阅了监测报告等基础文件，认为本项目相关手续齐全，程序合法，“三同时”要求落实到位，污染物排放达到国家相关标准，环境管理制度健全，基础档案和台账完整，符合项目竣工验收条件，同意通过验收。
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和县海大生物科技有限公司

                                    验收组组长：
                           2024年10月21日

